**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม**

**ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ**

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานที่จะขอประสาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำ บริเวณคลองห้วยจรเข้ เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 | เพื่อไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำและให้น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วม | จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชน ร้อยละ 80 มีคามพึงพอใจ | ประชาชนสามารถใช้น้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น | สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีในถนน สายโรงสีบางเตย จากบ้านยายศรี ชาวไร่ปราณ ถึงคลองท่าผาบางแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ตำบลถนนขาด | เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐานและเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย | ถนน คสล. ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 525 เมตร หรือมีพื้นที่ 3,150 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และรางวี คสล. ในถนน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 3,045,500 | 3,045,500 | 3,045,500 | 3,045,500 | 3,045,500 | ถนนมีมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งประชาชนยังมีความสะดวกในการสัญจรไป-มามากยิ่งขึ้น | สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง |
| 3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 3 | เพื่อเป็นการป้องกันถนนทรุดตัวบริเวณถนนเลียบคลอง | ริมคลองฝั่งบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมเกียรติ หงวนบุญมาก จากศาลาแดง – คอสะพานชัยพฤกษ์ ระยะทางยาว 900 เมตร | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | ระยะทางเขื่อนเป็นไปตามเป้าหมาย | ถนนเลียบคลองไม่ทรุดตัว | สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง |
| 4 | โครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีต โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อกับ ต.ถนนขาด | เพื่อให้การคมนาคมสัญจร  ไป-มา มีความสะดวกยิ่งขึ้น | ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | ครัวเรือนร้อยละ 80 มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง |